**Методические рекомендации**

**по проверке готовности мест проведения обряда крещения к крещенским мероприятиям**

При организации крещенских купаний необходимо учитывать ряд специфических моментов:

- купели оборудуются, как правило в местах с пологими, широкими берегами ( чтобы как можно больше людей находились на берегу);

-майна оборудуется на водоеме со слабым водотоком, недалеко от берега ( на водоемах со слабым течением толщина льда больше, в случае разрушения льда берег будет располагаться по близости)

-рекомендуемая глубина майны- 1- 1,2 метра;

Толщина льда должна быть не немее 25 см;

-ближе 100м от майны не должно быть промоин, спусков теплой воды;

-также не допускается в местах купания выезд на лед автотранспорта;

-вокруг майны необходимо сделать поребрик ( в случаи проседания льда вода не будет выходить на лед);

-майна оборудуется сходнями до дна, а края майны огораживаются с трех сторон, а подо льдом- с четырех, чтобы человека не затянуло под лед;

-организуется дежурство полиции и медиков;

-оборудовано освещение майны;

-оборудована громкоговорящая связь для информации;

-на берегу установлена палатка либо другое помещение для обогрева и переодевания людей;-переход с берега на лед (место соприкосновения льда с берегом) должен быть оборудован сходнями;

-путь от майны до палатки (помещения) для обогрева должен быть выложен соломой или опилками.